Firma TOM Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m13 42 - 200 Częstochowa

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| PRZEDMIAR ROBÓT |

45233222-1 |  | Roboty w zakresie chodników
45233200-1 |  | Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSZOWIE
ADRES INWESTYCJI | : | BRZYSZÓW
INWESTOR | : | URZĄD GMINY W MSTOWIE
ADRES INWESTORA | : | ul. 16 - Stycznia 14
BRANŻA | : | Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Tomasz Banaśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | Tomasz Banaśkiewicz
DATA OPRACOWANIA | : | 05.2009

WYKONAWCA : |  | INWESTOR :
05.2009 05.2009 |  | 05.2009

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robót na wykonanie:
" BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY DRODZE
DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSZOWIE".
Zakres opracowania obejmuje: roboty drogowe i towarzyszące.
W przedmiarze robót ujęto:
1. Roboty rozbiórkowe z załadunkiem i wyładunkiem - wywóz gruzu na odległosc 3 km.
2. Roboty ziemne - mechaniczne i ręczne.z wbudowaniem ziemi w nasyp.
3. Projektowana szerokość chodnika przyjezdniowego - 2,00 m ( z krawężnikiem ), nawierzchnia z kostki
brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego.
4. Zatoka postojowa szer. 2,50 mb,na długości 35,00 mb ( ze skosami 1 : 1 ),
od km 0 + 008,70 do km 0 + 0043,70 .
5. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
6. Od strony zieleńców chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej .
7. Zjazd na posesję domu nauczyciela i szkoły z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - na szerokości istniejących bram tj. 3,50 - 5,00 m.
8. Poszerzenie drogi dojazdowej na szer. ok. 1,50 mb i wykonanie odcinka drogi na długości 40,00 mb o szer. 4,00
mb
- pełna konstrukcja jezdni dla obciążenia ruchem KR - 1.
9. Zjazd na psesje nr 52 - z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm.
10. Proj. nawierzchnia na zatoce postojowej z płyt ażurowych gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego
gr 25 cm i podsypce piaskowej gr. 13 cm, otwory zasypane humusem, tak aby przepuszczały wody opadowe,
11. Zjazdy od strony zieleńca ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15,
na szerokości bram - krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 .
12. Upłynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdów,
13. Ściek z dwóch rzędów klinkieru na szer. zjazdu drogi dojazdowej L = 18,00 mb.
14. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu - arota fi 140 mm dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,
typu - arota fi 200 mm dla dla gazociągu ,
wraz z regulacją. istniejacego uzbrojenia
15. Ukształtowanie przyległego terenu i humusowanie wraz z obsianiem.
16. Przebrukować istniejące wejście z kostki brukowej wraz z uzupełnieniem.
17. Na początkowym odcinku drogi od km 0 +000,00 do km 0 + 005,80 projektowany chodnik
obustronny przekracza pochylenie podłużne na łuku 6%, wobec powyższego na szer. 1,00 mb chodnika
od strony ogrodzeń wykonać łagodne stopnie obramowane obrzeżem betonowym typu ciężkiego 8x30 cm.
Od strony krawężnika pozostają pochylnie na szer 1,00 mb
18. Montaż w rejonie wejścia do szkoły balustrady L = 3,00 mb.
19, Istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa zostaje bez zmian , należy nawiązać się do nawierzchni.
20. Przy przejściach dla pieszych przez drogę pochylenia wykonać z kostki brukowej koloru brązowego
- światło na krawęzniku 2 cm.
21. Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej długości istniejacej nawierzchni.
22. Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem , a nawierzchnią wykonać betonem C12/15
na szer. ok. 5 cm ( głęb. 20 cm ), betonem asfaltowym średnioziarnistym gr. 8 cm .
Założenia kosztorysowe:
Grunt kat III . Roboty ziemne - mechaniczne i ręczne. Mechanicznie przy użyciu koparek
podsiębiernych o poj. łyżki 0 ,25 - 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami wywrotkami
o ładowności od 5 - 10 ton. Roboty ręczne z wbudowaniem urobku w nasyp. Plantowanie - ręcznie.
Wywóz gruzu na odległość 3 km. Nadmiar urobku - wywóz na odległość 3 km.
Humusowanie humusem dostarczonym na budowę .
Podstawa wyceny:
KNR 2 - 01 , KNR 2 - 31 , KNR 4 - 01 , KNR AT - 03. ,
KNR 5 - 10, KNR 2 - 25 , KNR - W 2 - 19

BUD CHODN I PARK BRZYSZÓW prz I

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSZOWIE
1 | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111
1.1 | D.01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |
|  | 0.091 | km | 0.09 |
|  |  |  | RAZEM | 0.09
2 d.1.1 | Analiza własna D.01.01.01. | Inwentaryzacja powykonawcza | mb |  |
|  | 91.00 | mb | 91.00 |
|  |  |  | RAZEM | 91.00
1.2 | D.01.02.04 i 06 Rozbiórka elementów dróg CPV 45 111
3 d.1.2 | KNR 2-31 0813-01 D.01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |
|  | 2.70+2.20+3.0+4.50 | m | 12.40 |
|  |  |  | RAZEM | 12.40
4 d.1.2 | KNR 2-31 0812-03 D.01.02.04. | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |
|  | 12.40*0.04 | m3 | 0.50 |
|  |  |  | RAZEM | 0.50
5 d.1.2 | KNR 2-31 0805-03 D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 |  |
|  | 1.39*2.90+1.5*2.50*0.5+1.25*0.30*0.5*2+1.4*2.0+1.3*2.1*0.5+1.65*1.5+1.2*2.3+2.0*1.0 | m2 | 17.68 |
|  |  |  | RAZEM | 17.68
6 d.1.2 | KNR 2-31 0814-01 D.01.02.04. | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej . | m |  |
|  | 8.0+3.6+3.4+4.6+2.2 | m | 21.80 |
|  |  |  | RAZEM | 21.80
7 d.1.2 | KNR 2-31 0803-03 D.01.02.06. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |
|  | 7.7*1.1*0.5+0.85*1.8+15.2*0.5+20.8*0.65+9.0*0.85+18.0*0.25 | m2 | 39.04 |
|  |  |  | RAZEM | 39.04
8 d.1.2 | KNR 2-31 0803-04 D.01.02.06. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. ( + 5 cm ) Krotność = 5 | m2 |  |
|  | 39.04 | m2 | 39.04 |
|  |  |  | RAZEM | 39.04
9 d.1.2 | KNR AT-03 0101-02 D.01.02.06. | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |
|  | 18.0*2+51.50 | m | 87.50 |
|  |  |  | RAZEM | 87.50
10 d.1.2 | KNR 2-31 0802-07 D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |
|  | 39.04 | m2 | 39.04 |
|  |  |  | RAZEM | 39.04
11 d.1.2 | KNR 4-01 0108-11 D.01.02.04. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |
|  | (12.4*0.15*0.3+0.4+17.68*0.08+21.8*0.06*0.2+39.04*0.08+39.04*0.15)- 0.71 | m3 | 10.90 |
|  |  |  | RAZEM | 10.90
12 d.1.2 | KNR 4-01 0108-12 D.01.02.04. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( + 2 km ) Krotność = 2 | m3 |  |
|  | 10.90 | m3 | 10.90 |
|  |  |  | RAZEM | 10.90
2 | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111
13 d.2 | KNR 2-01 0206-02 D.02.01.01. | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km ( wg tabeli robót ziemnych ) | m3 |  |
|  | 140.82 | m3 | 140.82 |
|  |  |  | RAZEM | 140.82
14 d.2 | KNR 2-01 0311-02 D.02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) ( wg tabeli robót ziemnych ) | m3 |  |
|  | 18.54 | m3 | 18.54 |
|  |  |  | RAZEM | 18.54
15 d.2 | KNR 2-01 0236-01 D.02.03.01. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |
|  | 18.54 | m3 | 18.54 |
|  |  |  | RAZEM | 18.54
16 d.2 | KNR 2-01 0214-04 D.02.01.01. | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( + 2 km ) Krotność = 4 | m3 |  |
|  | 140.82 | m3 | 140.82 |
|  |  |  | RAZEM | 140.82
17 d.2 | KNR 2-01 0505-01 D.02.01.01. | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |
|  | 8.70*2.20+5.7*0.9+1.55*30.0+10.3*4.0+12.4*4.1+20.0*4.2+8.0*2.8+25.7*1.0 | m2 | 294.91 |
|  |  |  | RAZEM | 294.91
18 d.2 | KNR 2-01 0510-01 D.06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp - w otworach płyt i przylegająca powierzchnia gr. 5 cm | m2 |  |
|  | 294.91+39.09 | m2 | 334.00 |
|  |  |  | RAZEM | 334.00
19 d.2 | KNR 2-01 0510-02 D.06.01.01. | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu ( otwory w płytach + 3 cm ) Krotność = 0.6 | m2 |  |
|  | (30.0*2.4+2.4*2.5)*0.5 | m2 | 39.00 |
|  |  |  | RAZEM | 39.00
3 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233
3.1 | D.08.01.01. Krawężniki i ława
20 d.3.1 | KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |
|  | 8.0+86.0+86.0+8.0+3.5+3.5+30.0+2.0+3.0 | m | 230.00 |
|  |  |  | RAZEM | 230.00
21 d.3.1 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 |  |
|  | 230.0*0.065 | m3 | 14.95 |
|  |  |  | RAZEM | 14.95
22 d.3.1 | KNR 2-31 0403-07 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m | m |  |
|  | 8.0+8.0 | m | 16.00 |
|  |  |  | RAZEM | 16.00
3.2 | D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej
23 d.3.2 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | (6.3*2.0+0.65*5.2*0.5+58.5*2.0+1.6*2.0+17.5*1.9+6.3*2.0+5.5*1.9+0.81) - 14.60 | m2 | 177.00 |
|  |  |  | RAZEM | 177.00
24 d.3.2 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 177.00 | m2 | 177.00 |
|  |  |  | RAZEM | 177.00
25 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa - czerwona | m2 |  |
|  | 177.00-(6.00+ 6.42) | m2 | 164.58 |
|  |  |  | RAZEM | 164.58
26 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru brazowego | m2 |  |
|  | 1.5*2.0*2 | m2 | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
27 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( KOSTKA Z ROZBIÓRKI - BEZ KOSZTU KOSTKI) | m2 |  |
|  | 1.66+2.76+2.0 | m2 | 6.42 |
|  |  |  | RAZEM | 6.42
28 d.3.2 | KNR 2-31 0407-05 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m |  |
|  | (1.0+1.0+1.0)*2+3.0*2 | m | 12.00 |
|  |  |  | RAZEM | 12.00
29 d.3.2 | KNR 2-31 0407-01 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m |  |
|  | 4.5+5.5+8.0+6.0+1.6+1.6+2.0+16.5+2.3-15.0 | m | 33.00 |
|  |  |  | RAZEM | 33.00
30 d.3.2 | KNR 2-31 0407-01 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. ( BEZ KOSZTU OBRZEŻA - Z ROZBIÓRKI ) | m |  |
|  | 15.00 | m | 15.00 |
|  |  |  | RAZEM | 15.00
31 d.3.2 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 |  |
|  | 12.0*0.058 | m3 | 0.70 |
|  |  |  | RAZEM | 0.70
4 | D.04.00.00. i D.05.00.00. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DLA ZATOKI POSTOJOWEJ CPV 45233
32 d.4 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | 30.0*2.50+2.5*2.5+0.05 | m2 | 81.30 |
|  |  |  | RAZEM | 81.30
33 d.4 | KNR 2-31 0104-07 D.04.02.01. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 |  |
|  | 81.30 | m2 | 81.30 |
|  |  |  | RAZEM | 81.30
34 d.4 | KNR 2-31 0104-08 D.04.02.01. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.( + 3cm ) Krotność = 3 | m2 |  |
|  | 81.30 | m2 | 81.30 |
|  |  |  | RAZEM | 81.30
35 d.4 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 30.0*2.4+2.5*2.4 | m2 | 78.00 |
|  |  |  | RAZEM | 78.00
36 d.4 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |
|  | 78.00 | m2 | 78.00 |
|  |  |  | RAZEM | 78.00
37 d.4 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. ( +2cm ) Krotność = 2 | m2 |  |
|  | 78.00 | m2 | 78.00 |
|  |  |  | RAZEM | 78.00
38 d.4 | KNR 2-25 0407-03 analogia D.05.03.03. | Nawierzchnie z płyt wielootworowych czerwonych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa z podsypką piaskową gr. 4 cm - zatoka postojowa | m2 |  |
|  | 78.00 | m2 | 78.00 |
|  |  |  | RAZEM | 78.00
5 | D.04.00.00. i D.05.00.00. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DLA DROGI DOJAZDOWEJ CPV 45233
39 d.5 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | 51.5*1.50+39.5*4.00 | m2 | 235.25 |
|  |  |  | RAZEM | 235.25
40 d.5 | KNR 2-31 0104-07 D.04.02.01. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 |  |
|  | 235.25 | m2 | 235.25 |
|  |  |  | RAZEM | 235.25
41 d.5 | KNR 2-31 0104-08 D.04.02.01. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.( + 12 cm ) Krotność = 12 | m2 |  |
|  | 235.25 | m2 | 235.25 |
|  |  |  | RAZEM | 235.25
42 d.5 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 235.25 | m2 | 235.25 |
|  |  |  | RAZEM | 235.25
43 d.5 | KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |
|  | 235.25 | m2 | 235.25 |
|  |  |  | RAZEM | 235.25
44 d.5 | KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.( - 3 cm ) Krotność = 3 | m2 |  |
|  | -235.25 | m2 | -235.25 |
|  |  |  | RAZEM | -235.25
45 d.5 | KNR 2-31 1004-06 D.04.03.01. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 |  |
|  | 51.5*2.80 | m2 | 144.20 |
|  |  |  | RAZEM | 144.20
46 d.5 | KNR 2-31 1004-07 D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |
|  | 51.5*1.5+39.5*4.0+52.0*0.05+4.15 | m2 | 242.00 |
|  |  |  | RAZEM | 242.00
47 d.5 | KNR 2-31 0310-05 D.05.04.05b. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 |  |
|  | 242.00 | m2 | 242.00 |
|  |  |  | RAZEM | 242.00
48 d.5 | KNR 2-31 0310-06 D.05.04.05b. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 |  |
|  | 242.00 | m2 | 242.00 |
|  |  |  | RAZEM | 242.00
49 d.5 | KNR 2-31 0310-01 D.05.04.05a. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |
|  | 242.00 | m2 | 242.00 |
|  |  |  | RAZEM | 242.00
6 | D.08.00.00 ZJAZDY NA POSESJE CPV 45233
50 d.6 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | (5.3+9.3)*0.5*2.0+(8.0+4.0)*0.5*2+4.2*4.0 | m2 | 43.40 |
|  |  |  | RAZEM | 43.40
51 d.6 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 43.40 | m2 | 43.40 |
|  |  |  | RAZEM | 43.40
52 d.6 | KNR 2-31 0511-03 D.08.04.01. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kolor grafitowy ) | m2 |  |
|  | 43.4-16.80 | m2 | 26.60 |
|  |  |  | RAZEM | 26.60
53 d.6 | KNR 2-31 0407-05 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.( zakończenie zjazdu w rejonie domu Nauczyciela ) | m |  |
|  | 3.00 | m | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
54 d.6 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 |  |
|  | 3.0*0.058+9.5*0.065 | m3 | 0.79 |
|  |  |  | RAZEM | 0.79
55 d.6 | KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |
|  | 9.50 | m | 9.50 |
|  |  |  | RAZEM | 9.50
7 | ROBOTY INNE CPV 45233
56 d.7 | KNR 2-01 0701-06 D.02.04.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV pod rury ochronne i przekopy kontrolne | m |  |
|  | 3.5+2.0+3.5+3.5+4.0+2.5 | m | 19.00 |
|  |  |  | RAZEM | 19.00
57 d.7 | KNR 2-01 0704-05 D.02.04.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m |  |
|  | 19.00 | m | 19.00 |
|  |  |  | RAZEM | 19.00
58 d.7 | KNR 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie | m |  |
|  | 3.5+1.5+3.5 | m | 8.50 |
|  |  |  | RAZEM | 8.50
59 d.7 | KNR-W 2-19 0306-10 D.02.04.01 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm | m |  |
|  | 3.5+2.0 | m | 5.50 |
|  |  |  | RAZEM | 5.50
60 d.7 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła C12/15 analogia - wypełnienie szczeliny między krawęznikiem , a nawierzchnią oraz ława pod ściek | m3 |  |
|  | 51.5*0.05*0.2+18.0*0.25*0.1 | m3 | 0.97 |
|  |  |  | RAZEM | 0.97
61 d.7 | KNR 2-31 0607-04 D.08.05.02. | Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cem.piaskowej | m |  |
|  | 18.00 | m | 18.00 |
|  |  |  | RAZEM | 18.00
8 | D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233
62 d.8 | KNR 2-31 0701-03 D.07.02.01. | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m | m |  |
|  | 3.00 | m | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
63 d.8 | KNR 2-31 0702-01 D.07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. |  |
|  | 6.00 | szt. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
64 d.8 | KNR 2-31 0703-02 D.07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 D -18 - 2szt, D - 1 - 2szt, A -7 -1szt, D- 4a - 1szt. | szt. |  |
|  | 6.00 | szt. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
65 d.8 | KNR 2-31 0703-01 D.07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 tabliczki T - 30i -1 szt, T - 3a - 1szt. | szt. |  |
|  | 2.00 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00