Przedmiar robót 4P-07-K.
Przebudowa płyty rynku, zieleni i małej agchitektury.
Obiekt | Plac Adama Mickiewicza
Budowa | Mstów działka numer ewidencyjny 710 k.m. 6 gmina Mstów
Inwestor | Gmina Mstów 42-244 Mstów ul. 16 - tego Stycznia 14

| Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Rodos 6.0.20.0 [7079] - Rekomendacja SKB,
Tabela przedmiaru robót
Plac Adama Mickiewicza - Mstów działka numer ewidencyjny 710 k.m. 6 gmina Mstów
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Roboty rozbiórkowe. |  |
1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż ławek parkowych na stelarzu metalowym. | szt | 8
2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż koszy na śmieci | szt | 8
3 | KNR 2-31 0818/08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 3
4 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż tablic ogłoszeniowych. | szt | 6
5 | KNR 2-31 0807/03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 19,5
6 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm |  |
|  | 165,00 * 1,60 | m2 | 264,00
|  | razem | m2 | 264
7 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 264
8 | KNR 2-31 0814/01 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej |  |
|  | 165,00 * 2 | m | 330,00
|  | razem | m | 330
9 | KNR 4-01 0108/18 | Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km |  |
|  | 264,00 * 0,04 + 0,20 * 0,06 * 330 + 19,50 * 0,08 | m3 | 16,08
|  | razem | m3 | 16,08
10 | KNR 4-01 0108/20 | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 16,08
11 | Kalkulacja indywidualna | Koszt składowania gruzu. | m3 | 16,08
12 | KNR 2-01 0102/04 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45cm | szt | 16
13 | KNR 2-01 0102/05 | Ręczne karczowanie drzew o średnicy 46-55cm | szt | 4
14 | KNR 2-01 0110/02 | Transport karpiny na odległość do 2km | mp | 20
15 | KNR 2-01 0110/01 | Transport dłużyc na odległość do 2km | m3 | 10
16 | KNR 2-01 0110/03 | Transport gałęzi na odległość do 2km | mp | 35
|  | 2. Nawierzchnia. |  |
17 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1410
18 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm x4 | m2 | 1410
19 | KNR 2-01 0211/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii IV |  |
|  | 1410,00 * 0,40 | m3 | 564,00
|  | razem | m3 | 564
20 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3 | 564
21 | KNR 2-31 0104/05 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 1410
22 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - 10cm | m2 | 1410
23 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm x-5 | m2 | -1410
24 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - 5cm | m2 | 1410
25 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x-3 | m2 | -1410
26 | KNR 2-31 0302/04 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka granitowa 8x10 cm szara | m2 | 75
27 | KNR 2-31 0302/04 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka granitowa 8x10 cm czarna |  |
|  | 480,00 | m2 | 480,00
|  | pod drzewa 3,14 * 0,70 * 0,40 * 12 | m2 | 10,55
|  | pod studnie 3,1 * 0,75 * 0,50 | m2 | 1,16
|  | razem | m2 | 491,71
28 | KNR 2-31 0502/08 | Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty chodnikowe płukane kamień ozdobny 40 x 40 cm grub. 5cm | m2 | 845
29 | KNR 2-31 0302/04 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody | m2 | 10
30 | KNR 2-31 0401/06 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe |  |
|  | 185,00 | m | 185,00
|  | 9,48 * 3 | m | 28,44
|  | razem | m | 213,44
31 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki |  |
|  | (0,40 * 0,25 - 0,15 * 0,07) * (185,00 + 9,48 * 3) | m3 | 19,10
|  | razem | m3 | 19,1
32 | KNR 2-31 0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeż z kostki granitowej 15/17 cm | m | 213,44
|  | 3. Zieleń. |  |
|  | Trawnik. |  |
33 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 4
34 | KNR 2-21 0101/04 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km | m3 | 4
35 | KNR 2-21 0101/05 | Dodatek za dalsze 0,5km odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami | m3 | 4
36 | Kalkulacja indywidualna | Koszt składowania gruzu | m3 | 4
37 | KNR 2-01 0211/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii IV | m3 | 31
38 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3 | 31
39 | KNR 2-21 0213/01 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim - 10cm | ha | 0,03
40 | KNR 2-21 0213/02 | Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim | ha | 0,03
41 | KNR 2-01 0505/02 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | m2 | 310
42 | KNR 2-21 0209/01 | Ręczne rozrzucenie torfu o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim | ha | 0,03
43 | KNR 2-21 0401/06 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV | m2 | 310
44 | KNR 2-21 0702/06 | Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim | m2 | 310
|  | Drzewa i krzewy. |  |
45 | KNR 2-21 0303/05 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów |  |
|  | 5 + 5 + 10 + 14 + 3 + 1 + 2 + 35 + 50 + 4 + 12 + 52 | szt | 193,00
|  | razem | szt | 193
46 | KNR 2-21 0701/01 | Pielęgnacja krzewów liściastych |  |
|  | 193 - 64 | szt | 129,00
|  | razem | szt | 129
47 | KNR 2-21 0701/03 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych | szt | 64
48 | KNR 2-21 0708/01 | Zabezpieczenie krzewów na okres zimowy | szt | 129
49 | KNR 2-21 0708/02 | Zabezpieczenie drzew na okres zimowy | szt | 64
50 | KNR 2-21 0708/03 | Cieniowanie krzewów | szt | 129
51 | KNR 2-21 0708/04 | Cieniowanie drzew | szt | 64
|  | 4. Mała architektura. |  |
|  | Ławki parkowe. |  |
52 | Kalkulacja indywidualna | Ławka typ A ( firmy KOMSERWIS) - Oslo 01103 | szt | 10
53 | Kalkulacja indywidualna | Ławka typ B ( firmy KOMSERWIS) - Oslo 01104 | szt | 2
|  | Ławka typ C |  |
54 | KNR 2-02 0208/03 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu |  |
|  | 1,74 * 0,40 * 0,40 * 2 | m3 | 0,56
|  | razem | m3 | 0,56
55 | KNR 2-02 0604/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |  |
|  | 0,40 * 4 * 1,00 * 2 | m2 | 3,20
|  | razem | m2 | 3,2
56 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |  |
|  | 0,40 * 0,40 * 2 | m2 | 0,32
|  | razem | m2 | 0,32
57 | Kalkulacja indywidualna | Płyta stolika 60x60cm grub. 6cm z granitu szarego / pola szachownicy wyryć / | szt | 2
58 | KNR 2-02 0302/07 | System "Bloki żerańskie" - bloki spalinowe i wentylacyjne - p/a klocki betonowe | szt | 8
59 | KNR 2-21 0607/02 | Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową |  |
|  | (2,03 + 0,84 * 2) * 2 | m | 7,42
|  | razem | m | 7,42
|  | Kosz na śmieci. |  |
60 | Kalkulacja indywidualna | Kosz na śmieci ( firmy KOMSERWIS) - Sofia 03203 | szt | 9
|  | Zegaz słoneczny. |  |
61 | KNR 2-01 0303/03 | Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km w gruncie kategorii IV |  |
|  | 1,00 * 1,00 * 1,30 | m3 | 1,30
|  | razem | m3 | 1,3
62 | KNR 2-01 0310/03 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład |  |
|  | 1,60 * 1,60 * 1,30 - 1,00 * 1,00 * 1,30 | m3 | 2,03
|  | razem | m3 | 2,03
63 | KNR 2-01 0320.1/02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 2,03
64 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym |  |
|  | 2,00 * 2,00 * 0,10 | m3 | 0,40
|  | razem | m3 | 0,4
65 | KNR 2-02 0203/01 | Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 |  |
|  | 1,00 * 1,00 * 1,30 | m3 | 1,30
|  | razem | m3 | 1,3
66 | KNR 2-15 0304/08 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 150mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - p/a d=190mm | m | 1,3
67 | KNR 2-02 0604/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |  |
|  | 1,00 * 4 * 1,30 | m2 | 5,20
|  | razem | m2 | 5,2
68 | Kalkulacja indywidualna | Wskazówka zegara słonecznego z blachy gr. 3mm | szt | 1
|  | Studnia. |  |
69 | Kalkulacja indywidualna | Studnia kręgi betonowe d=100cm - obudowa drewniana z korbą z okładziną piaskowca - RYS. 29 | szt | 1
|  | Stojaki na rowery. |  |
70 | Kalkulacja indywidualna | Stojak na rowery ( firmy KOMSERWIS ) - Alfa 08209 | szt | 2
|  | Krata na drzewa. |  |
71 | Kalkulacja indywidualna | Krata pod drzewa ( firmy komserwis) - Heban 14109 | szt | 12
|  | Osłona na drzewa |  |
72 | Kalkulacja indywidualna | Osłona na drzewa ( firmy KOMSERWIS) - Wierzba 15204 | szt | 12
|  | Słup ogłoszeniowy. |  |
73 | Kalkulacja indywidualna | Słup ogłoszeniowy ( firmy KOMSERWIS ) - Kraków 09503 | szt | 1
|  | Pergola. |  |
74 | KNR 2-01 0312/11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV | szt | 10
75 | KNR 2-21 0601/05 | Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego |  |
|  | 0,20 * 0,38 * 1,00 * 5 * 2 | m3 | 0,76
|  | razem | m3 | 0,76
76 | KNR 2-21 0603/03 | Poprzeczki wieńczące trejaży |  |
|  | 0,255 * 2 | m3 | 0,51
|  | razem | m3 | 0,51
77 | M | Ceownik 100 i pręt d=10mm | kg | 60
|  | Poidełko. |  |
78 | Kalkulacja indywidualna | Poidełko na fundamencie / poidełko z kamienia polnego / | szt | 1
|  | Pomnik Adama Mickiewicza. |  |
79 | KNR 2-01 0303/03 | Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km w gruncie kategorii IV |  |
|  | 1,40 * 1,40 * 1,10 | m3 | 2,16
|  | razem | m3 | 2,16
80 | KNR 2-01 0310/03 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład |  |
|  | 2,60 * 2,60 * 1,10 - 1,40 * 1,40 * 1,10 | m3 | 5,28
|  | razem | m3 | 5,28
81 | KNR 2-01 0320.1/02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 5,28
82 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym |  |
|  | 1,40 * 1,40 * 0,10 | m3 | 0,20
|  | razem | m3 | 0,2
83 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |  |
|  | 1,40 * 1,40 | m2 | 1,96
|  | razem | m2 | 1,96
84 | KNR 2-02 0604/10 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |  |
|  | 1,40 * 4 * 1,30 | m2 | 7,28
|  | razem | m2 | 7,28
85 | KNR 2-02u2 0136/02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - cokół |  |
|  | 1,16 * 1,16 * 0,80 + 0,80 * 0,80 * 2,00 | m3 | 2,36
|  | razem | m3 | 2,36
86 | KNR 2-02 2101.2/01 | Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8m/m2 i grubości do 4cm |  |
|  | 1,16 * 4 * 0,80 + 0,80 * 4 * 2,00 + 1,16 * 1,16 | m2 | 11,46
|  | razem | m2 | 11,46

Rodos 6.0.20.0 [7079] - Rekomendacja SKB,
Tabela elementów
Plac Adama Mickiewicza - Mstów działka numer ewidencyjny 710 k.m. 6 gmina Mstów
Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne
1. | Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |
2. | Nawierzchnia. |  |  |  |  |  |
3. | Zieleń. |  |  |  |  |  |
4. | Mała architektura. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |