Firma TOM Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m13 42 - 200 Częstochowa

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| PRZEDMIAR ROBÓT |

45233222-1 |  | Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA CHODNIKA W JASKROWIE W UL. STAROWIEJSKIEJ WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI | : | JASKRÓW
INWESTOR | : | URZĄD GMINY W MSTOWIE
ADRES INWESTORA | : | ul. 16 - Stycznia 14
BRANŻA | : | Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Tomasz Banaśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | Tomasz Banaśkiewicz
DATA OPRACOWANIA | : | 06.2009

WYKONAWCA : |  | INWESTOR :
06.2009 06.2009 |  | 06.2009

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robót na wykonanie:
" BUDOWA CHODNIKA W JASKROWIE W UL. STAROWIEJSKIEJ
WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ".
Zakres opracowania obejmuje: roboty drogowe i towarzyszące.
W przedmiarze robót ujęto:
1. Roboty rozbiórkowe z załadunkiem i wyładunkiem - wywóz gruzu na odległosc 3 km.
2. Roboty ziemne - mechaniczne i ręczne.z wbudowaniem ziemi w nasyp.
3. Projektowana szerokość chodnika przyjezdniowego - 2,00 m ( z krawężnikiem ), nawierzchnia z kostki
brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego.
4. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
5. Od strony zieleńców chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej .
6. Zjazdy na posesje z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie
z kruszywa kamiennego gr. 15 cm .
7. Zjazdy do posesji do granicy własności ( ogrodzenia ), po stronie południowej - szer. zjazdów wg istniejących
bram tj. 5,0 m, spadki zjazdów w kierunku jezdni na szer. chodnika 2 %.
8. Zjazdy od strony zieleńca ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15,
na szerokości bram - krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 .
9. Upłynnienie niwelety chodnika w rejonie zjazdów,
10. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu - arota fi 140 mm dla kabli telekomunikacyjnych ,
wraz z regulacją. istniejacego uzbrojenia ( zasuwy , hydranty, studnie telek. )
11. Skorygowanie geometrii łuku kołowego po stronie proj. chodnika - promień R=12,00 m , wchodząc
w drogę gminną dla umożliwienia usytuowania chodnika.
12. Przebrukowanie istniejącego chodnika w pasie drogi wojewódzkiej z uzupełnieniem kostki.
13. Ukształtowanie przyległego terenu i humusowanie wraz z obsianiem.
14. Demontaż balustrad w rejonie wejścia do szkoły na długości L = 2x3,00 mb.i ponowny montaż
na długości L = 3,00 mb .
15. Montaż nowej balustrady przy krawęzniku na długosci L = 10,00 mb.
16. Przy przejściach dla pieszych przez drogę pochylenia wykonać z kostki brukowej koloru brązowego
- światło na krawęzniku 2 cm.
17. Cięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej długości istniejacej nawierzchni.
18. Uzupełnić betonem C12/15 nawierzchnię po zabudowie krawężnika tj. wypełnić szczelinę
około 10 - 15 cm między nowo ułożonym krawęznikiem , a istniejąca konstrukcją jezdni, do
spodu istniejącej podbudowy stosując przerwy dylatacyjne .
19. Naprawa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na szer. 10 - 15 cm poprzez rozebranie istniejącego asfaltu
gr. 8 cm, skropieniu i ponownemu ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 8 cm .
20. Ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 zatrzyma
możliwość odprowadzenia wód z nawierzchni jezdni na przyległy teren po stronie chodnika w związku
z powyższym przewiduje się wpust uliczny z uchylną kratą i klapą ( jezdniowo-krawęznikowy )
z odprowadzeniem wody opadowej rurami PCV fi 200 mm ( typ ciężki ) na długości L = 8,50 m do rowu
przydrożnego biegnącego przy drodze wojewódzkiej.
21. Włączenie przykanalika fi 200 mm do rowu zakończone obudową z płyt ażurowych o powierzchni 1,50 m2.
22. Rura żelbetowa przepustowa fi 500 mm na długości L = 1,00 z murkiem czołowym po stronie zachodniej
rowu przy drodze woj.
23. Demontaż istniejącego ogrodzenia z elementów betonowych wysokości 1,20 m wraz z cokołem
betonowym na długości 14,50 mb .
24. Montaż ogrodzenia wysokości 1,20 mb z gotowych elementów betonowych ( z rozbiórki - w tym 30% nowego
ogrodzenia oraz wykonanie murka czołowego z betonu C 16/20 na długości 12,00 mb.
25. Oznakowanie poziome i pionowe dla inwestycji.
Założenia kosztorysowe:
Grunt kat III . Roboty ziemne - mechaniczne 90% i ręczne 10% . Mechanicznie przy użyciu koparek
podsiębiernych o poj. łyżki 0 ,25 - 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami wywrotkami
o ładowności od 5 - 10 ton. Roboty ręczne z wbudowaniem urobku w nasyp. Plantowanie - ręcznie.
Wywóz gruzu na odległość 3 km. Nadmiar urobku - wywóz na odległość 3 km.
Humusowanie humusem dostarczonym na budowę .
Podstawa wyceny:
KNR 2 - 01 , KNR 2 - 31 , KNR 4 - 01 , KNR AT - 03. KNR AT - 4,
KNR 5 - 10, KNR 2 - 25 KNR W 2 - 18, KNR 2 - 18, KNR 2 - 02, KNR 4 - 04 .

BUD CHODNIKA JASKRÓW prz I

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
BUDOWA CHODNIKA W JASKROWIE W UL. STAROWIEJSKIEJ WZDŁUŻ OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1 | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111
1.1 | D.01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |
|  | 0.207 | km | 0.21 |
|  |  |  | RAZEM | 0.21
2 d.1.1 | Analiza własna D.01.01.01. | Inwentaryzacja powykonawcza | mb |  |
|  | 207.00 | mb | 207.00 |
|  |  |  | RAZEM | 207.00
1.2 | D.01.02.04 i 06 Rozbiórka elementów dróg CPV 45 111
3 d.1.2 | KNR 2-31 0803-03 D.01.02.06. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 |  |
|  | ( 0.2+0.5)*0.5*22.0+0.5*6.0+7.0*0.5*0.5+5.0*3.0+(7.7+5.5)*0.5*3.5+15.0*0.3 | m2 | 55.05 |
|  |  |  | RAZEM | 55.05
4 d.1.2 | KNR 2-31 0803-04 D.01.02.06. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. ( + 2 cm ) Krotność = 2 | m2 |  |
|  | 15.0+23.1 | m2 | 38.10 |
|  |  |  | RAZEM | 38.10
5 d.1.2 | KNR 2-31 0803-04 D.01.02.06. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.( + 5cm ) Krotność = 5 | m2 |  |
|  | 7.7+3.0+1.75+4.5 | m2 | 16.95 |
|  |  |  | RAZEM | 16.95
6 d.1.2 | KNR 2-31 0813-01 D.01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |
|  | 207.00 | m | 207.00 |
|  |  |  | RAZEM | 207.00
7 d.1.2 | KNR 2-31 0812-03 D.01.02.04. | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |
|  | 207.0*0.04 | m3 | 8.28 |
|  |  |  | RAZEM | 8.28
8 d.1.2 | KNR 2-31 0805-03 D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 |  |
|  | 5.0*1.6+(1.6+0.85)*0.5*3.6+4.5*3.0 | m2 | 25.91 |
|  |  |  | RAZEM | 25.91
9 d.1.2 | KNR 2-31 0814-01 D.01.02.04. | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m |  |
|  | 9.0+1.0+3.0+3.0+3.0 | m | 19.00 |
|  |  |  | RAZEM | 19.00
10 d.1.2 | KNR AT-03 0101-02 D.01.02.06. | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |
|  | 207.00 | m | 207.00 |
|  |  |  | RAZEM | 207.00
11 d.1.2 | KNR 2-31 0802-07 D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |
|  | 55.05 | m2 | 55.05 |
|  |  |  | RAZEM | 55.05
12 d.1.2 | KNR 2-25 0308-02 D.01.02.04. | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie | m2 |  |
|  | 14.5*1.2 | m2 | 17.40 |
|  |  |  | RAZEM | 17.40
13 d.1.2 | KNR 4-04 0603-01 D.01.02.04 | Burzenie ścian,ław,filarów z betonu o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych ( fundament pod ogrodzeniem ) | m3 |  |
|  | 14.5*0.2*0.6+0.008*2*7 | m3 | 1.85 |
|  |  |  | RAZEM | 1.85
14 d.1.2 | KNR 4-01 0108-11 D.01.02.04. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |
|  | 207.0*0.15*0.3+8.29+25.91*0.08+38.1*0.05+16.95*0.08+55.05*0.15+19.0*0.06*0.2+1.85 | m3 | 33.27 |
|  |  |  | RAZEM | 33.27
15 d.1.2 | KNR 4-01 0108-12 D.01.02.04. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( + 2 km ) Krotność = 2 | m3 |  |
|  | 33.27-(2.07) | m3 | 31.20 |
|  |  |  | RAZEM | 31.20
2 | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111
16 d.2 | KNR 2-01 0206-02 D.02.01.01. | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km ( wg tabeli robót ziemnych ) | m3 |  |
|  | (75.84-37.65)*0.9 | m3 | 34.37 |
|  |  |  | RAZEM | 34.37
17 d.2 | KNR 2-01 0311-02 D.02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) ( wg tabeli robót ziemnych ) | m3 |  |
|  | 36.08*0.1 | m3 | 3.61 |
|  |  |  | RAZEM | 3.61
18 d.2 | KNR 2-01 0228-02 D.02.01.01. | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III | m3 |  |
|  | 36.08*0.9 | m3 | 32.47 |
|  |  |  | RAZEM | 32.47
19 d.2 | KNR 2-01 0301-02 D.02.01.01. | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) | m3 |  |
|  | 38.19*0.1 | m3 | 3.82 |
|  |  |  | RAZEM | 3.82
20 d.2 | KNR 2-01 0313-02 D.02.03.01. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) | m3 |  |
|  | 1.57 | m3 | 1.57 |
|  |  |  | RAZEM | 1.57
21 d.2 | KNR 2-01 0236-01 D.02.03.01. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |
|  | 37.65 | m3 | 37.65 |
|  |  |  | RAZEM | 37.65
22 d.2 | KNR 2-01 0235-02 D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m3 |  |
|  | 37.65 | m3 | 37.65 |
|  |  |  | RAZEM | 37.65
23 d.2 | KNR 2-01 0214-04 D.02.01.01. | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( + 2 km ) Krotność = 4 | m3 |  |
|  | 38.19 | m3 | 38.19 |
|  |  |  | RAZEM | 38.19
24 d.2 | KNR 2-01 0505-01 D.02.01.01. | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |
|  | 3.6*5.4*0.5+9.5*0.3*0.5+(1.4+0.3)*0.5*6.0+(1.4+0.3)*0.5*8.6+5.0*0.3+(0.3+1.0)*0.5*6.5+(1.0+1.5)*0.5*89.0+(2.5+3.0)*0.5*22.0+(3.0+1.8)*0.5*5.5+(1.3+0.5)*0.5*8.5 | m2 | 221.88 |
|  |  |  | RAZEM | 221.88
25 d.2 | KNR 2-01 0510-01 D.06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp - przylegająca powierzchnia gr. 5 cm | m2 |  |
|  | 221.88 | m2 | 221.88 |
|  |  |  | RAZEM | 221.88
3 | D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233
3.1 | D.08.01.01. Krawężniki i ława
26 d.3.1 | KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |
|  | 207.00 | m | 207.00 |
|  |  |  | RAZEM | 207.00
27 d.3.1 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 | m3 |  |
|  | 207.0*0.065 | m3 | 13.46 |
|  |  |  | RAZEM | 13.46
3.2 | D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej
28 d.3.2 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | (207.0*1.9+3.0*1.0+1.5*1.0+2.2) - 28.00 | m2 | 372.00 |
|  |  |  | RAZEM | 372.00
29 d.3.2 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 372.00 | m2 | 372.00 |
|  |  |  | RAZEM | 372.00
30 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa - czerwona - typu Prostokat | m2 |  |
|  | 400.00-( 28.00+11.4+4.5) | m2 | 356.10 |
|  |  |  | RAZEM | 356.10
31 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej koloru brazowego typu Prostokąt | m2 |  |
|  | 1.5*3.0 | m2 | 4.50 |
|  |  |  | RAZEM | 4.50
32 d.3.2 | KNR 2-31 0511-03 D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( BEZ KOSZTU KOSTKI BRUKOWEJ - Z ODZYSKU - przy drodze wojewódzkiej - Unistone | m2 |  |
|  | 6.0*1.9 | m2 | 11.40 |
|  |  |  | RAZEM | 11.40
33 d.3.2 | KNR 2-31 0407-01 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m |  |
|  | 207.0-( 5.0+5.5+1.0)+2.5+2.00 | m | 200.00 |
|  |  |  | RAZEM | 200.00
4 | D.08.00.00 ZJAZDY NA POSESJE CPV 45233
34 d.4 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 |  |
|  | (5.0+9.0)*0.5*1.9+1.0*5.0+(9.5+5.5)*0.5*1.9+1.7*5.5+1.1 | m2 | 43.00 |
|  |  |  | RAZEM | 43.00
35 d.4 | KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 |  |
|  | 43.00 | m2 | 43.00 |
|  |  |  | RAZEM | 43.00
36 d.4 | KNR 2-31 0511-03 D.08.04.01. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kolor grafitowy ) | m2 |  |
|  | 43.00 | m2 | 43.00 |
|  |  |  | RAZEM | 43.00
37 d.4 | KNR 2-31 0407-05 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m |  |
|  | 2*1.0+2*1.5+0.5 | m | 5.50 |
|  |  |  | RAZEM | 5.50
38 d.4 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01. | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 |  |
|  | 5.5*0.058+10.5*0.065 | m3 | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
39 d.4 | KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |
|  | 5.0+5.5 | m | 10.50 |
|  |  |  | RAZEM | 10.50
5 | ROBOTY INNE CPV 45233
40 d.5 | KNR 2-01 0701-06 D.02.04.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. IV pod rury ochronne i przekopy kontrolne | m |  |
|  | 9.0+3.5+7.0+10.0 | m | 29.50 |
|  |  |  | RAZEM | 29.50
41 d.5 | KNR 2-01 0704-05 D.02.04.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m |  |
|  | 29.50 | m | 29.50 |
|  |  |  | RAZEM | 29.50
42 d.5 | KNR 5-10 0303-03 D.01.03.02. | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie | m |  |
|  | 8.0+3.0+6.5+9.0 | m | 26.50 |
|  |  |  | RAZEM | 26.50
43 d.5 | KNR 2-31 0108-01 D.05.04.05b. | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym | t |  |
|  | 207.0*0.1*0.08*2.5+15.0*0.2*0.08*2.5+0.26 | t | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
44 d.5 | KNR 2-31 0109-01 D.04.06.01. | Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 |  |
|  | 207.0*0.10 | m2 | 20.70 |
|  |  |  | RAZEM | 20.70
45 d.5 | KNR 2-31 0109-02 D.04.06.01. | Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu ( +8 cm ) Krotność = 8 | m2 |  |
|  | 20.70 | m2 | 20.70 |
|  |  |  | RAZEM | 20.70
46 d.5 | KNR 2-01 0310-02 D.02.01.01. | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  |
|  | 2.0*2.0*2.0+7.5*1.2*0.9+0.5*1.0*1.0 | m3 | 16.60 |
|  |  |  | RAZEM | 16.60
47 d.5 | KNR 2-18 0501-01 D.03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2 |  |
|  | 8.5*0.9 | m2 | 7.65 |
|  |  |  | RAZEM | 7.65
48 d.5 | KNR 2-01 0320-02 D.02.01.01. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |
|  | 16.60+5.18 | m3 | 21.78 |
|  |  |  | RAZEM | 21.78
49 d.5 | KNR 2-01 0236-02 D.02.01.01. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |
|  | 21.78 | m3 | 21.78 |
|  |  |  | RAZEM | 21.78
50 d.5 | KNR 2-01 0322-02 D.02.01.01. | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 |  |
|  | 2.0*2.0*4 | m2 | 16.00 |
|  |  |  | RAZEM | 16.00
51 d.5 | KNR-W 2-18 0408-03 D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm/5,9 typ cięzki | m |  |
|  | 8.50 | m | 8.50 |
|  |  |  | RAZEM | 8.50
52 d.5 | KNR 2-18 0711-06 D.03.02.01 | Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o śr.500 mm abizolem jednokrotnie | m |  |
|  | 2.00 | m | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
53 d.5 | KNR 2-18 0625-02 D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu ( KRATKA JEZDNIOWO-KRAWĘŻNIKOWA | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
54 d.5 | KNR 2-01 0520-01 D.03.02.01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie wylotu przykanalika w rowie | m2 |  |
|  | 1.50 | m2 | 1.50 |
|  |  |  | RAZEM | 1.50
55 d.5 | KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |
|  | 5.00 | szt. | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
56 d.5 | KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
57 d.5 | KNR 2-31 0605-04 D.03.01.01. | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | ściank. |  |
|  | 1.00 | ściank. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
58 d.5 | KNR 2-31 0605-07 D.03.01.01. | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 50 cm | m |  |
|  | 1.00 | m | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
59 d.5 | KNR 2-01 0310-02 D.02.01.01. | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  |
|  | 14.5*0.3*0.5+12.0*0.5*0.5 | m3 | 5.18 |
|  |  |  | RAZEM | 5.18
60 d.5 | KNR-W 2-02 1801-02 D.07.06.01. | Cokoły betonowe 0.2x0.8 m z betonu C16/20 | m |  |
|  | 12.00 | m | 12.00 |
|  |  |  | RAZEM | 12.00
61 d.5 | KNR 2-25 0308-01analogia D.07.06.01. | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa ( MATERIAŁ Z ODZYSKU ) | m2 |  |
|  | 13.00 | m2 | 13.00 |
|  |  |  | RAZEM | 13.00
62 d.5 | KNR 2-25 0308-01analogia D.07.06.01. | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa -( NOWE OGRODZENIE ) | m2 |  |
|  | 5.50 | m2 | 5.50 |
|  |  |  | RAZEM | 5.50
6 | D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233
63 d.6 | KNR 2-31 0818-08 D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
64 d.6 | KNR 2-31 0818-01 D.01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | m |  |
|  | 6.00 | m | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
65 d.6 | KNR 2-31 0702-01 D.07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm ( BEZ KOSZTU SŁUPKÓW ) ponowne ustawienie znaków w innym miejscu | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
66 d.6 | KNR 2-31 0701-03 D.07.02.01. | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m ( BEZ KOSZTU BARIER - Z ROZBIÓRKI ) | m |  |
|  | 3.00 | m | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
67 d.6 | KNR 2-31 0701-03 D.07.02.01. | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m | m |  |
|  | 10.00 | m | 10.00 |
|  |  |  | RAZEM | 10.00
68 d.6 | KNR 2-31 0702-01 D.07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm _ dł. 3,20 m | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
69 d.6 | KNR 2-31 0703-02 D.07.02.01. | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 A - 17 - 1 szt | szt. |  |
|  | 1.00 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
70 d.6 | KNR 2-31 0702-02 D.07.02.01. | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. |  |
|  | 4.00 | szt. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
71 d.6 | KNR 2-31 0703-05 analogia D.07.02.01. | Przymocowanie tablic dużych - fluoscencyjnych w kolorze zółtym lub zielonym o pow. ponad 0.3 m2 obustronne ze znakami D - 6 i T - 27 | szt. |  |
|  | 2.00 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
72 d.6 | KNR AT-04 0204-02 D.07.01.01. | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) P - 10 - 12,0m2, P - 14 - 2x1,13m2 | m2 |  |
|  | 14.26 | m2 | 14.26 |
|  |  |  | RAZEM | 14.26
73 d.6 | KNR AT-04 0204-02 D.07.01.01. | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) - przejście dla pieszych - KOLOR CZERWONY | m2 |  |
|  | 18.00 | m2 | 18.00 |
|  |  |  | RAZEM | 18.00